

**Tisková zpráva k projektu Hipostanice**

**Realizace projektu**

 Hlavním cílem projektu bylo zřízení hipostanice, jako zázemí pro jezdce, jejich koně a klienty JK Stáj Kennbery, za účelem zlepšení podmínek provozování hipoturistiky v regionu. Hipostanice se nachází v blízkosti beskydských turistických stezek a stezek propojujících spolupracující stáje. V okolí se nachází také několik gastro zařízení a cyklistické stezky. Hipostanice JK Stáj Kennbery nabízí vhodné podmínky pro krátkodobé ustájení cizích koní (vybudované boxy a úvaziště), místo pro přenocování ve vlastních stanech jezdců. Klienti hipostanice mohou využívat sociální zařízení a vyhřívanou klubovnu, jízdárnu se skokovým materiálem. Hipostanice slouží i k dočasnému utajení koní, kteří k nám se svými jezdci dorazí v rámci agroturistiky, na závody či seminář nebo v případě zranění koní při putování, aby byla poskytnutá veterinární péče, do doby, než daný kůň může se svým jezdcem pokračovat v turistice. Při pobytu je těmto jezdcům nabídnuto možnost plavení koní nebo putování po Těšínských Beskydech. Tyto zážitky je možné absolvovat na vlastních koních, s našim průvodcem, nebo koně můžeme také zapůjčit. Těm, kteří neznají práci okolo koní a rádi by si vyzkoušeli práci a činnost kolem koní nabízíme Den otevřených dveří, kurz pro nejmenší. Dále díky zakoupení posezení, stanu a zvukové aparatury můžeme bezproblémově pořádat závody, semináře, tábory, pobyty. Všechny výše uvedené služby a zážitkové programy by bylo obtížně realizovatelné bez zázemí hipostanice.

 **Výstupy z projektu a rozsah změn vzhledem k původnímu stavu**

Výstupem z projektu je postavení nové dřevěné budovy s 5 boxy a sedlovnou 3x3m na betonové desce a zakoupení vybavení pro pořádání akcí a zážitku.

**Stavba**  se postavila na travnaté ploše, ze které se v první fázi muselo shrnout vrchovka a následně jíl, dle stavebního rozměru a plánu stavby. Následně byla stavba znova zaměřená, aby výkop byl přesný pro stavbu a také se zaměřili „ lavičky“, podle kterých se určovali výšky pro jednotlivé práce. Po té se zapůjčil bagr se speciálních vrtákem, který na dané ploše dle projektu vyvrtal 21 vrtů v hloubce 1metru a průměru 30cm. Na tyto vrty se umístilo betonové bednění, které se dalo do potřebné váhy pro požadovanou výšku a sklon stavby. Další fází bylo zapůjčeným bagrem vykopat dlouhé rýhy pro položení odvodňovacích drenážních trubek a natáhl se železný pas pro uzemnění stavby.

Následoval dovoz štěrku. Zapůjčeným bagrem se štěrk nakládal do zapůjčeného dempru, který štěrk navážel a vysypával na potřebná místa, kde vše následně bagr srovnal a urovnal, kolem umístěného betonového bednění, aby nedošlo k porušení, se štěrk musel upravovat i ručně. Po takto navezeném a upraveném štěrku, který byl ve dvou vrstvách, ve spodní vrstvě byla použitá vysokopecní struska 8/16, na něj se navezlo kamenivo 32/63. Takto navezený štěrk se musel zhutnit zapůjčenou vibrační deskou. Na připravené podloží se ze zakoupených fošen zbilo bednění. Z kari sít se vytvořili trojúhelníky požadovaných velikostí, které se vložili do připravených vrtů a dále se položili a svázali kari síta po celé délce bednění. Poslední fázi bylo vylití 24 m3 betonu c30/37 a uvibrování včetně stáhnutí a uvedení betonu do roviny s požadovaným sklonem. Po 2 denním vyzrání desky se mohlo dřevěné bednění odstranit. Na připravenou betonovou desku se postavila dřevěná stavba, které přijela nákladní přepravou, již předem zhotovená v několika dílech.

Přivezená dřevěná stavba se pomoci manipulátoru s přední vidlici z auta sundala a dovezla k připraveným základům. Po té firma, která dřevěnou stavbu vyrobila, ji odborně smontovala a uchytila na připravenou betonovou desku, včetně střechy a venkovního nátěru.

**Vybavení pro pořádaní akcí a zážitku** bylo zakoupeno několik pivních setu, které jsou lehce přemístitelné a rozložitelné pro pořádání akcí a zajistí posezení diváku, účinkujících, organizátorů. Dále byly zakoupeny dva stany o rozměru 6x3m včetně třech bočních plachet, které zajišťuji při pořádání akcí možnost se schovat před nepřízní počasí. Také se zakoupila zvuková aparatura s repro bednami dostatečně silnými pro nazvučení akci pořádaných na venkovním rozlehlém prostoru. Součásti jsou mikrofony pro mluvené slovo, zesilovač, mixer pro dobrý přenos hudby a slova.

**Celkové zhodnocení**

JK Stáj Kennbery se nachází v obci Mistřovice, asi 8km od centra města Českého Těšína ve stavení z roku 1846, které potrhuje ráz Těšínských Beskyd. Aktuálně sdružujeme 67 členu v jezdeckém klubu, kteří dochází 5x týdně/ celoročně. Děti jsou rozděleny do 3 skupin dle věku a znalosti v oblasti koní, abychom zajistili co nejlepší výuku. Mimo členy stáj navštěvuji klienti z řad široké veřejnosti, aby se povozili,nebo naučili jezdit či využili možnost vyjížďky do přírody. Také k nám dochází majitelé koní, kteří si pronajímají pískovou jízdárnu pro své potřeby, nebo jim zajišťujeme výcvik. Během roku pořádáme jezdecké závody, veřejné tréninky, semináře, komentované ukázky, tábory a pobyty pro děti.

Díky projektu hipostanice můžeme návštěvníkům a členům nabídnout lepší zázemí a rozšířit nabídku akcí, zážitku a služeb v agrotuturistice a hipoturistice. Tento projekt celkově přispívá ke zlepšení volnočasových aktivit a umožňuje nabídnutí nových zážitků a zlepšení služeb.

19.11.2020

Žaneta Lodzianová

Předseda spolku

JK Stáj Kennbery